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Versiebeheer

Versie 7
Toegevoegde notities pointmaster en 4 planks uitschuifconsole in par 1.1.2


Aangevulde notitie opstekende steigerpijp in par 1.6.1

Steigergebruik

Deze inspectiemodule is gericht op Universeelsteigers (buis/koppeling), Systeemsteigers en Elementensteigers. Zowel staande als bijzondere steigerconstructies. Rolsteigers behoren daar niet toe.

De inspectieaandacht is erop gericht dat de steiger in de gebruiksfase veilig in stand blijft nadat deze aan de steigergebruikers is overgedragen. De inspectiepunten m.b.t. het ontwerp van de steiger zijn opgenomen in de module 'Steigerontwerp'.

Verantwoordelijke werkgever

Volgens de Arbowet zijn in 1e instantie de werkgevers die van de steiger gebruik maken voor het veilig in stand houden van de steiger verantwoordelijk. Hiervoor zijn de relevante feitnummers bij de inspectiepunten genoemd.

Verantwoordelijke v&g-coördinator

De AI-inspecteur zal echter ook tot het oordeel kunnen komen dat een steigergebrek, bij het gebruik van de steiger door meerdere werkgevers, aan een coördinatiegebrek van de v&g-coördinator uitvoeringsfase is te wijten. In dat geval wordt de uitvoerende partij een coördinatiegebrek verweten op grond van artikel 2.31 onder a van het Arbobesluit. Als onderbouwing van dat coördinatiegebrek worden overigens dezelfde tekortkomingen gebruikt. 

Belangrijk aspect van doeltreffende v&g-coördinatie is de beschikbaarheid van steigertekening / montageschema op de bouwlocatie. Dat is o.a. onderwerp van paragraaf 1.1 van de module ‘Steigerontwerp’ 

Gedeelde verantwoordelijkheid

Het kan natuurlijk ook zijn dat de AI-inspecteur tot handhaving van zowel werkgever als v&g-coördinator besluit. De specifieke locatie omstandigheden zullen dat aangeven.

1
Algemene Steigerveiligheid

1.1
Valgevaar
B30160101 

1.1.1
Steigerleuningen

Buitenleuning -  De buitenleuning langs werkvloeren bestaat uit een 'dubbele' leuningregel met een kantplank aansluitend op de steigervloer waarbij verticale openingen niet groter dan 470 mm zijn. De bovenleuning is min 1 m boven de werkvloer en leuningen buigen onder horizontale belasting van 0.3 kN nooit meer door dan 35 mm Leuningregels zijn verder op hun bevestiging geborgd en bezwijken niet bij een verticale belasting van 1.25 kN.

1.1.2
Aansluiting werkvloeren op gevel

Opening tot gevel –  Wanneer technische of organisatorische redenen zich daar niet tegen verzetten is de opening tussen steigervloer en een aansluitend vlak niet groter dan 150 mm. Aandacht is er dan voor de nauwkeurige aansluiting van de steigervloer t.o.v. aansluitende vloer- of gevelvlakken.

Binnenleuning – Een binnenleuning is aanwezig indien de opening tussen steigervloer en aansluitend vloer- of gevelvlak groter is dan 300 mm. De binnenleuning bestaat dan tenminste uit boven- en tussenregel indien de leuning gelijk aan de binnenrand van de steigervloer wordt geplaatst.

Inspectienoot Gevelaansluiting Pointmaster – Door Komat/VSB is naar voren gebracht dat bij toepassing van het Pointmaster voegsysteem de afstand tussen gerealiseerd metselwerk en steigervloer 200 mm moet zijn. Omdat voor een onberispelijk resultaat de bijgehorende 'roller' tussen de metselprofielen en het metselwerk moet worden doorgetrokken. Om ruimte te scheppen voor de gestapelde metselprofielen moet de steiger(console)vloer 50 mm extra worden teruggetrokken. Dit kan dus opgevat worden als een technische reden die een opening tot ca 200 mm legitimeert.

Inspectienoot 4-planks uitschuifconsole – De toegenomen inspectieaandacht voor de maximale opening tussen steigervloer en aansluitend gevelvlak heeft geleid tot de ontwikkeling van uitschuifconsoles waarmee de consolevloer naast de steigervloer, al dan niet met een verlengstuk op de console, tot 4 planken kan worden verbreed. Dat is in conflict met de standaardconfiguraties in de Richtlijn Steigers die maximaal drie steiger delen op een console toestaat. Komat/VSB gaven aan dat een eerste verkenning uitwees dat dit niet onmogelijk is wanneer het buitenste deel niet wordt belast. E.e.a. zal in de RS worden uitgewerkt.

Tot die tijd definiëren de 4-planks consoles de betreffende steigers als complex waarvoor dus altijd een berekening moet worden uitgevoerd. En in de inspectiepraktijk wordt het onbelaste buitenste steigerdeel tot de definitieve regeling in de RS zeer kritisch benaderd. 

1.1.3
Werkplekverhogingen

Hulpsteigers –  De breedte van een hulp(schragen)steiger op een werkvloer is tenminste 0.60 m waarbij er tenminste 0.60 m loopruimte overblijft om langs de hulpsteiger te passeren. De buitenleuning van de steiger wordt daarbij verhoogd tot min 1 m boven de vloer van de hulpsteiger.

Minimaal 0.40 m breed is echter een uitbouwconsole t.b.v. een verhoogde of verlaagde standplaats (voor de metselaar) tussen het binnenstaandervlak en gevel 

Trappen en ladders – Het werken met en op ladders en trappen op de steigervloer gebeurt alleen als de trap of ladder tenminste 1 meter van de buitenleuning kan blijven. Dit is niet van toepassing wanneer de buitenleuning t.b.v. deze werkzaamheden voldoende wordt verhoogd.

1.1.4
Openingen in steigervloeren

Aaneengesloten vloerelementen – Er komen geen openingen voor in werkvloeren. Steigerdelen / vloerelementen zijn direct aansluitend gelegd.

Trapgat en ladderluiken – Indien mogelijk worden trapgat en ladderopeningen in de steigervloeren zelf vermeden en wordt aansluitend aan de steiger een ladder- of trappentoren toegepast. Wanneer dat niet redelijk is ( bij steigers lager dan 12 meter) worden zelfsluitende sparingluiken gebruikt of wordt de vloeropening in de looprichting met leuning /  hekwerk of ladder afgeschermd.

1.2
Deugdelijke steigervloeren
B7023b701

1.2.1
Houten vloeren

Kwaliteit steigerdelen – Standaard steigerdelen die op kortelingen zijn opgelegd hebben een afmeting van tenminste 32 x 200 mm. Ze zijn gaaf en het splijten van de koppen wordt effectief voorkomen. Bij voerkeur door kramplaten. 

Kortelingafstanden –  De maximale afstand tussen kortelingen bij standaard steigerdelen is op zich afhankelijk van steigerklasse en steigerbreedte maar is bij een gebruikelijk metselsteiger (6 steigerdelen breed)  niet meer dan 0.90 m. 

Korte steigerdelen geborgd – Vooral kortere steigerdelen zijn tegen het gevaar van losraken en opwaaien vastgezet.

Niet verschuifbaar – Steigerdelen kunnen niet verschuiven waartegen voorzieningen zijn getroffen. Ze zijn om struikelgevaar te vermijden stuik tegen elkaar gelegd. Uiteinden van steigerdelen zijn deugdelijk ondersteund om doorzakken te voorkomen.

1.2.2
Stalen vloerelementen 

Geborgde verbindingen – Ongewild losraken is door borging uitgesloten.

Direct aansluitend – Vloerelementen zijn direct aansluitend en zonder openingen aaneengesloten.

1.3
Steigertoegangen 

1.3.1
Laddertoegang
B70230105

Veilige ladder af-/opstap – Om extra risico's te voorkomen is een zijdelingse of doorgaande ladderaf-/opstap in een steiger toegang mogelijk. 

Incidentele leuningoverstap – Uitsluitend bij steigers voor incidenteel en kortdurend gebruik (installatiesector!) is overstappen over de steigerleuning acceptabel mits de ladder voldoende hoog doorsteekt en overigens ook naar de steigervloer een eenvoudige afstap wordt gerealiseerd.

1.3.2
Ladder houvast 
B7023a202

Houvast – Een ladder steekt tenminste een meter uit boven de plek waartoe hij toegang geeft of er is een gelijkwaardige houvast, b.v. in de vorm van handgrepen.

1.3.3
Ladders vastgezet
B7023a201

Vastzetten ladders – Ladders in een steigertoegang zijn deugdelijk vastgezet

1.4
Vallende voorwerpen
B30170001

1.4.1
Afvalbeveiligingen

Kantplanken - Langs een werkvloer in een  steiger is in de leuningconstructie een kantplank opgenomen van tenminste 150 mm hoog.

Steigeronderdoorgang - Waar personen structureel onder de steiger passeren is een enkele kantplank langs bovenliggende werkvloeren niet voldoende. In die situatie worden vangschotten of beter nog steigergaas boven de onderdoorgang aangebracht. 

Veiligheidszônes – Toegang- en looproutes bevinden zich op voldoende afstand van steigers. Bij een minimum van 1.5 meter is dat bij een steigerhoogte van 10 meter minimaal 3 meter wat oploopt tot 5 meter bij 30 meter hoogte. Waar dat niet haalbaar is wordt steigergaas in de steiger of een vangschot toegepast.

Markeren gevarenzône- De gevarenzône m.b.t. vallende voorwerpen wordt met correcte veiligheidssignalering gemarkeerd. (B30150101)

1.5
Overbelasting 
B7023b6012 

De toelaatbare steigerbelasting volgt uit de belastingklasse waarvoor de steiger is berekend. Dit is aangegeven op de steigertekening of montageschema.

1.5.1
Maximale belasting metselsteiger (klasse 4)

Belasting metselsteiger – Deze worden niet hoger belast dan 300 kg/m2 op de steigervloer en 150 kg/m2 op eventuele uitbouwconsoles. Steenpakketten van meer dan ca. 200 stenen zijn doorgaans kritisch en worden direct verspreid over het steigeroppervlak.

Inspectienoot metselsteiger - Een steiger 'klasse 4' met een toelaatbare nuttige belasting van 300 kg/m2 is bedoeld voor zwaardere werkzaamheden met zware werktuigen of bouwmaterialen, dus ook een metselsteiger. Bij meer dan ca 200 standaard metselstenen (ca. 1.8 kg/stuk) geopperd op een steigeroppervlak van 1.80 x 1.20 meter wordt de toelaatbare belasting bereikt. Daarbij is gerekend op een volle metselkuip (180 kg) en een opperman (100 kg)

Vooropperen niet toegestaan – Zonder dat daar een specifieke berekening aan ten grondslag ligt is het vooropperen van metselstenen of ander zwaar materiaal op een hoger liggende steigerslag niet acceptabel.

Incidentele belasting van onder of bovenliggende steigervloeren – Zonder dat de steiger daarop specifiek is berekend is onder of boven de metselvloer uitsluitend lichte belasting door een enkele persoon of achtergebleven restmateriaal acceptabel.

Belasting op uitbouwconsoles – Uitbouwconsoles worden uitsluitend belast door personen. Bijkomende belasting door stenen of speciekuipen is niet acceptabel.

1.5.2
Maximale belasting standaardsteiger (klasse 2)

Belasting standaardsteiger – Deze worden niet hoger belast dat 150 kg/m2. Belangrijke materiaalopslag daarop is niet toegestaan.

Inspectienoot standaardsteiger - Een steiger 'klasse 2' is bestemd voor belasting door personen zonder structurele materiaalopslag. Zoals schilderen, isoleren, reinigingswerk. 

1.6
Veilige werkvloer
B30020101

1.6.1
Obstakels en uitstekende steigerbuizen 

Afval en ongeorganiseerde opslag – Looproutes op steigers worden vrijgehouden van overtollig materiaal: afval, elektrakabels en materiaal worden daarom georganiseerd opgeslagen om struikelen en verstappen te voorkomen.

Uitstekende steigerpijpen – Gevaarlijk uitstekende en opstekende steigerpijpen op werkplekken en langs looproutes worden doeltreffend afgeschermd / afgedopt. Dat is extra van belang wanneer een iets lager liggende steigervloer als dakrandbeveiliging dient.

1.7
Aansluiting op bouwliften / Hijsvoorziening

1.7.1
Knelgevaar
B70070501

Afstand tussen afsluithek en bouwlift – De afstand tussen het buiten-steigervlak (doorgans het vlak waarin het afsluithek is gemonteerd) en het liftplateau is minimaal 0.50 meter. Dat maakt een steigeruitbouw ter plaatse van de losplaatsen van de bouwlift noodzakelijk indien deze voorziening niet (d.m.v. een kantelklep) in het bouwliftplateau is geïntegreerd.

1.7.2
Vallende voorwerpen
B30170001

Steigeraansluiting op liftplateau – Een eventuele opening tussen steigeruitbouw en liftplateau is niet breder dan 100 mm.

1.7.3
Verankering liftmast
B70040301

Onafhankelijke verankering  - In beginsel is de liftmast onafhankelijk van de steiger aan de achterliggende constructie /gebouw verankerd. 

Afhankelijke verankering – Uitsluitend indien op de steigertekening / montageschema is aangegeven (eventueel extra verankeringen!) en dit door de steigerconstructeur is berekend wordt verankering aan de steiger geaccepteerd. 

Vrijstaande bouwlift – Voor zover de toelaatbare masthoogte van een vrijstaande bouwlift niet wordt overschreden wordt de lift aan de steiger gefixeerd om ongelijke bewegingen te voorkomen.

1.7.4
Valgevaar losplaats bouwlift
B30160101

Beweegbare afsluiting in steigerleuning – Op de hoge losplaatsen van een bouwlift, is de beweegbare 'afsluiting' naar de bouwlift uitgevoerd als 'dubbele' leuning met kantdeel of als hekwerk. 

Kantafzetting steigeruitbouw – De zijden van een steigeruitbouw worden met een dubbele leuning of hekwerk afgezet om bij geopende 'afsluitvoorziening' valgevaar te voorkomen.

1.7.5
Hijsvoorziening aan steigers
B70040301

Acceptabele hijsvoorziening – Lieren kunnen aan steigers bevestigd worden onder de volgende voorwaarden:

direct bij een steigerverankering

max 200kg hijslast

hijsvoorziening niet gebruiken bij volbelaste steigervloer

2
constructiegebreken

Bij constructie gebreken gaat het hier vooral om gebreken die na de oplevering van de steiger in de gebruiksfase door oneigenlijk steigergebruik zijn ontstaan. Deze gebreken zullen vastgesteld kunnen worden door afwijkingen in het overigens gebruikelijke steigerpatroon die ontstaan zijn door onbevoegd aangebrachte veranderingen of 'misbruik' van de steiger.

2.1
Steigerondersteuning 
B7023b401

2.1.1
Steigerfundatie

Betrouwbaar steigerfundament - De uitvoering van het steigerfundament behoort op de steigertekening / montageschema te zijn aangegeven. Daarbij uitgaande van een geanalyseerde draagkracht van de ondergrond. Zonodig wordt dat op tekening aangevuld en conform tekening / montageschema uitgevoerd.

2.1.2
Onderstopping van steigerstaanders



Verzakte steigerstaanders – In primaire situaties (steigers hoger dan 12 meter) worden direct maatregelen genomen in het geval van zichtbaar verzakte steigerstaanders. Deze zijn een potentieel risico voor de belastbaarheid van de steiger. 

Afstand tot taluds en uitgravingen – Een steigerfundament bevindt zich tenminste 0.50 meter achter de (theoretische) taludlijn onder 45 graden uit de voet van een ingraving. Tenzij deskundige motivatie gezien de grondsoort ter plaatse een kleinere afstand onderbouwt.

2.2
Stabiliteit
B7023b501

Verankeringen en diagonalen zijn fundamenteel om de aan de steigerberekening ten grondslag liggende randvoorwaarden in de praktijk te waarborgen. Daarom behoort de uitvoering en positie van steigerverankeringen en diagonalen op steigertekeningen / montageschema's te zijn aangegeven. Doorgaans levert dat een regelmatig verankerings- en diagonalenpatroon op. Soms zijn ongeautoriseerde verwijderingen van steigerelementen direct zichtbaar. Bij twijfel wordt de steigertekening geraadpleegd. 

2.2.1
Verankeringen

Weggenomen ankers – Deze worden onmiddellijk weer aangebracht. En dat niet meer dan 200 mm van een knooppunt tussen staander en ligger.

Verankeringen niet volgens tekening / montageschema – De stabiliteit van de steiger staat niet vast. Aanpassing van de steigerverankeringen aan de tekening of omgekeerd (door autorisatie van de steigerconstructeur) is nodig.

Inspectienoot Verankeringen - Speciaal bij belangrijke steigers (>12 m) kan een enkele aan de onderzijde weggehaalde verankering de belastbaarheid van de steiger al in gevaar brengen. Bij hogere steigers (24 m) die met slaghoogten > 2.20 m gebouwd worden is dat vrijwel per definitie het geval. 

2.2.2
Diagonalen in steigerbuitenvlak

Steigerdiagonalen – Steigervlakken worden op regelmatige afstanden gestabiliseerd door schoorverbanden die windbelastingen kunnen opnemen en de verplaatsing van steigerknooppunten beletten. Uitgangspunt is dat elk vijfde vak tussen staanders een schoorvak is. Tenzij steigertekening / montageschema anders aangeeft.

Ontbrekende diagonalen – Deze worden aan de hand van steigertekening / montageschema direct (weer) gemonteerd.  Ze sluiten direct aan (max 170 mm) op het knooppunt van ligger en staander.

2.2.3
Stabiliteit steigerbinnenvlak 


Stabiliteitsvoorziening steigerbinnenvlak – Bij een grotere afstand dan ca. 350 mm tussen binnenstaanders en ankerplug is er tenminste elke 20 m een voorziening die het binnenstaandervlak ook in langsrichting verankert/stabiliseert. 

Inspectienoot Stabiliteit - Gezien de toegenomen afstand tussen binnenstaanders en ruwbouw (0.90 m is geen uitzondering meer!) bij de tegenwoordige steigerbouw met de ‘korte ankerbuis’ kan niet meer vertrouwd worden op voldoende torsiestijfheid of momentvastheid van de ankerkoppelingen. Vandaar dat een extra voorziening nodig is. Daarom kan de 'verankering' van de binnenstaanders dus ook krachten evenwijdig aan de gevel opnemen waarvoor ze plaatselijk b.v. als V-anker naar een gevel zijn uitgevoerd. Alternatief is het aanbrengen van horizontale diagonalen onder de steigervloer ter plaatse van de buiten langsverbanden. Maar er zijn meer mogelijkheden die dan op de steigertekening behoren te zijn aangegeven.

2.3
Defect steigermateriaal
B70040101

2.3.1
Ernstige beschadigingen  


Criterium - Beschadigd steigermateriaal wordt niet gebruikt. Inspectie-criterium is niet het kleinst mogelijke defect maar een visueel waarneembare aanmerkelijke aantasting van steigermateriaal door scheuren, deuken, vervormingen of roestvorming.

3
Controle steigergebruik

Alle kenmerken van een de steiger zijn vastgelegd op een steigertekening / in een montageschema. Dat kan ook de vorm hebben van een algemene montagehandleiding van een leverancier. Maar specifieke constructiedetails die een bepaalde locatie vereist worden zonodig speciaal op detailtekeningen uitgewerkt. De steigertekening / het montageschema wordt opgesteld door een steigerconstructeur die wat dat betreft verantwoordelijk is voor het ontwerp van de steiger. In de gebruiksfase wordt door periodieke inspectie gewaarborgd dat de steiger zoals vastgelegd op tekening / montageschema in stand blijft. 

3.1
Steigercontrole
B70340101

Regelmatige steigerinspectie – Met een 2 wekelijkse interval wordt, bij steigers die daadwerkelijk in gebruik zijn, een steigerinspectie uitgevoerd door een aantoonbaar 'ter zake deskundig persoon'. Dat is ook het geval na elke wijziging, langdurig 'niet gebruik' of een overigens veiligheidsbedreigende gebeurtenis.

Aantoonbaar deskundige persoon – De 'ter zake deskundige persoon' die een formele steigerkeuring uitvoert kan zijn/haar deskundigheid met een document aantonen. 

Inspectienoot Steigerkeuring - In termen van de 'Richtlijn Steigers' is het de 'toezichthouder steigergebruik' die de periodieke steigercontroles uitvoert onder verantwoordelijkheid van steigergebruikers of namens de v&g-coördinator uitvoeringsfase.

Inspectienoot steiger deskundigheid – Hoewel de aantoonbaarheid van deskundigheid na het vervallen van de desbetreffende beleidsregel niet meer expliciet uit de arboregels voortvloeit, wordt het ontbreken van een aantoonbare kwalificatie toch als het ontbreken van deskundigheid aangemerkt. Aantoonbaarheid van een opleidingskwalificatie de maatschappelijk maat der dingen.

3.2
Keuringsbewijs
B7004a601

Ingevulde checklist –  Deskundigheid bewijst zich ook door het transparant invullen van een adequate controlelijst waarmee de blijvende uitvoering van de steiger conform tekening / montageschema wordt gecontroleerd. De Richtlijn Steigers bevat daarvoor een model en dit bewijs van de uitgevoerde steigerinspectie wordt op verzoek aan de AI-inspecteur getoond.
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